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Allegato B ‐ Fornitura vestiario estivo e DPI 2015
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
1. Giubbino MARRONE I categoria (modello di riferimento marca Panoply mod. M6VES)

• Conformità EN 340

• Peso tessuto 235 g/mq

• Tessuto 65% poliestere 35% cotone

• Polsini elasticizzati
• 4 tasche

• Chiusura con cerniera
• Porta badge 

• serigrafia sul petto: logo Oristano Servizi Comunali (colore bianco)
2. Pantalone MARRONE I categoria (modello di riferimento marca Panoply mod. M6PAN)

• Conformità EN 340

• Peso tessuto 235 g/mq

• Tessuto 65% poliestere 35% cotone

• Vita lati elasticizzati
• 5 tasche
• Alloggiamento per ginocchiere
3. Gilet MARRONE I categoria (modello di riferimento marca Panoply mod. M6GIL)

• Conformità EN 340

• Peso tessuto 235 g/mq

• Tessuto 65% poliestere 35% cotone

· Finitura sbieco

• 6 tasche

4. Pantalone ARANCIO, alta visibilità, II categoria

• Conformità EN 471:2008

• Peso tessuto 210 g/mq

• Tessuto 40% poliestere 60% cotone

• 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi

• 1 tasca posteriore applicata sul lato destro, con asola e bottone

• 1 taschino porta metro riportato sulla gamba

• apertura frontale con chiusura a bottoni

• chiusura in vita con passanti

• 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono, singolarmente, entrambe le gambe
5. T‐shirt in cotone

• conformità EN 340

• cotone 100%

• peso tessuto ≥ 140 g/mq

• girocollo

• manica corta

• colore arancio
• serigrafia sul petto: logo Oristano Servizi Comunali (colore nero)
6. T‐shirt ARANCIO, alta visibilità, in cotone, c/serigrafia sul petto
• conformità EN 340
• cotone 100%

• peso tessuto ≥ 140 g/mq

• girocollo

• manica corta

• colore arancio

• 2 bande retroriflettenti verticali su entrambi i lati
• serigrafia sul petto: logo Oristano Servizi Comunali (colore nero)

7. Scarpa protettiva bassa (modello di riferimento marca UPower mod. REFLEX S1 P SRC)

• conformità EN20345

• pelle scamosciata forata
• puntale in alluminio con membrana traspirante
• fodera traspirante, chiusura con lacci

• battistrada in PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico

• soletta antiperforazione
• sottopiede in tessuto antiabrasione e traspirante
• peso (tg. 42) 490 gr

8. Scarpa protettiva alta (modello di riferimento marca UPower mod. BERG S1 P SRC)

• conformità EN20345

• pelle scamosciata con inserti in cordura

• puntale in alluminio con membrana traspirante

• fodera traspirante, chiusura con lacci

• battistrada in PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico

• soletta antiperforazione

• sottopiede in tessuto antiabrasione e traspirante

• peso (tg. 42) 640 gr
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